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Техническое задание
на проектирование отопления и водоснабжения
Заполняются только поля, выделенные жёлтым цветом.
	Как заполнить ТЗ
• Если пункт к вашему объекту не относится — оставьте поле пустым.
• Планы, фасады, разрезы, фотографии и другие файлы отправляйте отдельно. Вставлять их в ТЗ не нужно.
• Если каких-либо чертежей нет, можно приложить самостоятельно выполненный план с основными размерами.
• Дополнительные пожелания укажите в конце документа.
• Если исходные данные изменились после начала проектирования, внесите изменения в этот файл и отправьте его повторно.



1. Заказчик и объект
	ФИО заказчика
	Иванов Иван Иванович

	E-mail
	ivanov@yandex.ru

	Дополнительный способ связи
	Телефон / Telegram / MAX

	Местоположение объекта
	Населённый пункт или адрес объекта

	Режим эксплуатации
	Постоянное проживание / периодическое проживание / другое

	Количество постоянно проживающих
	Например: 4 человека



Местоположение необходимо для выбора расчётной наружной температуры. Количество проживающих используется при проектировании горячего водоснабжения.
2. Чертежи и размеры здания
	Планы этажей
	Приложены отдельными файлами / чертежей нет

	Назначение помещений
	Подпишите помещения на плане, если их назначение неочевидно

	Место котельной
	Отметьте на плане помещение или место установки котла

	Фасады
	Приложены / вместо них приложены фотографии дома со всех сторон / отсутствуют

	Разрез здания
	Приложен / отсутствует
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Подойдут листы архитектурного проекта, PDF/DWG/DXF/RVT, фотографии чертежей или самостоятельно снятые размеры. Фотографии фасадов желательно делать примерно перпендикулярно стенам.
Если фасадов или разреза нет
	Высота этажей
	Например: 1 этаж — 3,0 м; 2 этаж — 2,75 м

	Размеры окон
	Например: окна 1 этажа — высота 1,5 м; лестничное окно — 700×2000 мм

	Размеры наружных дверей
	Например: входная дверь 1400×2400 мм; дверь на террасу 900×2000 мм

	Потолок по скатам кровли
	Если есть — приложите схему формы кровли с примерными размерами
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3. Ограждающие конструкции
Для каждой конструкции укажите материалы и толщину слоёв. Если конструкция на разных участках отличается, опишите каждый вариант.
	Стены первого этажа
	Например: газосиликат 400 мм + вентзазор 30 мм + облицовочный кирпич 120 мм

	Стены второго этажа / мансарды
	Материалы и толщины слоёв

	Стены третьего этажа / мансарды
	Материалы и толщины слоёв или «этажа нет»

	Чердачное перекрытие
	Например: каменная вата 200 мм между лагами

	Утеплённая кровля
	Например: каменная вата 200 мм между стропилами; в гараже — холодный чердак

	Тип фундамента
	Например: ленточный заглублённый / плита / УШП

	Пирог пола первого этажа
	Например: пол по грунту — щебень 200 мм + XPS 100 мм + стяжка 100 мм

	Цоколь, если есть
	Материал, толщина и утепление

	Стена подвала, если есть
	Материал, толщина и утепление

	Утепление фундаментной плиты, если есть
	Материал и толщина утеплителя или «без утепления»
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Если имеется геология грунта, приложите её отдельным файлом. Для расчёта отопления она обычно не требуется, но может быть полезна при наличии подвала или особенностей конструкции пола.
4. Окна и наружные двери
	Окна
	Формула стеклопакета, модель/профиль окна или сопротивление теплопередаче R, если известно

	Если характеристики неизвестны
	Укажите хотя бы количество стёкол/камер стеклопакета и тип профиля, если известен
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Пример: 4М1–10–4М1–10–4М1 или R = 0,51 м²·°C/Вт. Характеристики окон заметно влияют на теплопотери, поэтому желательно указывать их как можно точнее.
5. Отопление помещений
Для каждого этажа укажите желаемый способ отопления и требуемую температуру. Если требования различаются по помещениям — перечислите их.
	Первый этаж
	Например: тёплый пол; в прихожей дополнительно радиатор. Жилые +20 °C, санузел +25 °C, кладовая +18 °C

	Второй этаж
	Например: радиаторы; температуры аналогично первому этажу

	Третий этаж
	Способ отопления и температуры / «этажа нет»

	Мансарда
	Способ отопления и температуры / «отсутствует»

	Подвал
	Например: радиаторы; помещения +16 °C, санузел +25 °C / «подвала нет»



Возможность отопления только тёплым полом определяется расчётом теплопотерь. Если мощности тёплого пола недостаточно, в отдельных помещениях могут потребоваться дополнительные отопительные приборы.
	Тёплый пол в УШП, если применимо
	Если трубы планируется крепить к арматуре плиты, укажите шаг сетки, например 150×150 мм



6. Источник тепла и котельное оборудование
	Источник тепла
	Например: газовый котёл + резервный электрический котёл

	Уже приобретённое оборудование
	Укажите марку и модель котла, бойлера, насосов, коллекторов и другого оборудования, если оно уже есть

	Предпочтительное размещение
	Если места котла, бойлера, коллекторов и другого оборудования определены — отметьте их на плане



Если конкретное оборудование ещё не выбрано, это нормально — оно будет подобрано в проекте по расчётным параметрам.
7. Горячее водоснабжение (ГВС)
	Одновременный разбор горячей воды
	Сколько точек может использоваться одновременно. Например: душ + кухонная мойка + умывальник = 3 точки

	Особые пожелания по ГВС
	Например: бойлер косвенного нагрева / рециркуляция / пожеланий нет



Количество одновременно работающих точек используется для выбора способа подготовки горячей воды и оборудования.
8. Источник водоснабжения
	Источник воды
	Скважина / колодец / центральный водопровод / другое

	Глубина скважины или колодца до зеркала воды
	Например: 25 м

	Расстояние от источника воды до дома
	Например: 15 м

	Высота до самой верхней точки водоразбора
	От уровня земли у дома. Например: 6,5 м

	Одновременные потребители воды
	Например: 3 точки



Если используется центральный водопровод, вместо параметров скважины/колодца укажите известное давление на вводе, если оно известно.
Ориентир по количеству одновременных потребителей
	Постоянно проживающих
	Без полива
	С учётом полива сада/огорода

	1 человек
	2 точки
	2 точки

	2–3 человека
	2 точки
	3 точки

	4–5 человек
	3 точки
	4 точки

	6 и более
	4 точки
	5 точек



9. Дополнительная информация
Укажите здесь любые требования, ограничения или пожелания, которые не вошли в предыдущие разделы.
	Введите дополнительную информацию...
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